**2021-2022 GÜZ DÖNEMİ MİMARİ PROJE VII DÖNEM SONU TESLİMDE İSTENENLER**

SUNUM PAFTASI (50\*70 Ölçülerinde Canson veya Schoeller gibi dayanıklı bir kağıda çıktı alınmak üzere-Verilen Örneğe uygun olarak Hazırlanmalı. Analizler sunum paftasında yer almamalıdır. Oluklu mukavva ve foto blok benzeri esnemeyen bir altlığa çıktı alınmalı veya yapıştırılmalıdır.)

1/1000 MASTER PLAN KARARLARI

1/500 VAZİYET PLANI ve SİLÜETLER (1. İstasyon Caddesi ile eski gar binasını kesmeli yeni gar binamız da görünüşe girecek şekilde.

2. yer altı geçişi olan 1. Çevreyolunu keserek gar yönüne bakacak şekilde

3. Eğimin yüksek olduğu gar lojmanlarının üzerindeki 4 m’lik kot farkının olduğu alandan geçmek üzere batı yönüne bakacak şekilde çizilecek)

1/200 GAR PLANLARI (Zemin Kat ve Kot planları yakın çevresi ile beraber)

1/200 KESİTLER (En az 2 adet------biri ana merdivenden geçecek şekilde bir en ve bir boy kesit)

1/200 GÖRÜNÜŞLER (En az 4 adet)

1/200 CAFE YAPISI VE ÇAS PLANLARI (Zemin ve kot planlarında yakın çevre işlenecek)

1/200 CAFE VE ÇAS KESİTLERİ (En az 2’şer adet------biri ana merdivenden geçecek şekilde bir en ve bir boy kesit)

1/200 CAFE VE ÇAS CEPHELERİ (En az 4’er adet)

1/20 GAR SİSTEM DETAYI (Bina girişinden geçmek üzere)

GÖRSELLER (Projenin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak 2D ve 3D çizimler)

1/500 GAR MAKETİ (Yeni ve Eski Gar binaları ile Gar meydanını içerisinde alacak şekilde) (MAX. 70\*100 ALAN SINIRLARINDA)

1 ADET SPİRALLİ A3 FİNAL TESLİMİ

**NOT:**

1.Teslimler dijital olarak bize teslim tarihi ve saatinde maket ve a3 çıktılarıyla beraber yapılacak olup ayrıca aşağıda belirtilen drive klasörüne de yüklenecektir.

<https://drive.google.com/drive/folders/1ECOMHH0cGm4XeAzaBXySKRPIcrzoTeKO?usp=sharing>

2. Lazer kesim maket **kesinlikle** kabul edilmeyecektir.

3**. Eksik ve zamanında yapılmayan teslimler** **değerlendirmeye alınmayacak** olup öğrencilerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.